Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsvinkel til loftsmontage
Særlige produktfunktioner: Indkobling i nulgennemgang; Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med IR-Pen og appen; 
Brugergrænseflade: Indstillingselementet, IR-fjernbetjening
Styringssystem: ON/OFF
Montering: Montering på underlag
Monteringssted: Loft
Mål: Højde/dybde 73 mm, Ø 101 mm
Vægt: 131 g
Kapslingsklasse: IP40
Isolationsklasse: II
Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed: 5–93 %, ikke kondenserende
Farve: hvid, svarende til RAL 9010
Mærkespænding: 230 V AC / 50 Hz
Startstrøm: 78 A / 5 ms
Effektforbrug: 0,2 W
Dækningsvinkel: 360°
Registreringsrækkevidde tværs: Ø 24 m
Område detektions frontalt: Ø 8 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde: Ø 6 m
Detekteringsområde: op til 453 m²
Anbef. Monteringshøjde: 3 m
Maks. monteringshøjde: 5 m
Lysstyrkeværdi: 5–2000 lx
Antal lyskanaler: 1
Slaveindgang: false
Modus: Fuldautomatisk
Konstantlysregulering: false
Koblingsforsinkelse fra "mørkt til lyst": 300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt": 30 s
Koblingseffekt, kanal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Omskifterkontakt: Sluttekontakt / spændingsførende
Efterløbstid: 15 s...30 min (justerbar i trin)
Impulsfunktion: true
Afbryderindgang: true