Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatikbelysning med integreret bevægelsessensor og 140° detekteringsvinkel
Særlige produktfunktioner: Integreret bevægelsessensor; 
Styringssystem: ON/OFF
Montering: Opbygning
Monteringssted: Væg
Mål: længde 205 mm x Bredde 104 mm x Højde/dybde 143 mm
Vægt: 571 g
Kapslingsklasse: IP55
Isolationsklasse: II
Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+50 °C
Farve: sort, svarende til RAL 9005
Mærkespænding: 230 V AC / 50 Hz
Startstrøm: 100 A / 200 µs
Diffusor: opal
Lysåbning: direkte
Strålingsvinkel: 90 °
Nominel effekt P: 10 W
Lysstrøm: 850 lm
Lysudbytte: 85 lm/W
Farvetemperatur: 3000 K
Farvegengivelsesindeks Ra: > 80
Dimensioneringslevetid L80B50 Ved 25 °C: 65000 h
Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10: 650 °C

Dækningsvinkel: 140°

Registreringsrækkevidde tværs: r 10 Rækkevidde

Detekteringsområde: 122 m²

Anbef. Monteringshøjde: 1,8 m

Lysstyrkeværdi: 5–1000 lx