Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED DALI pullertbelysning i kvalitets-aluminium
Særlige produktfunktioner: Integreret bevægelsessensor med DALI-bus-spændingsforsyning; Integreret sensorteknologi muliggør energieffektiv styring og netværk af yderligere belysningsarmaturer og kontaktdrevne aktuatorer; Havluftbeskyttet; 
Brugergrænseflade: IR-fjernbetjening, DALI-Bus
Styringssystem: DALI
Montering: Stå
Monteringssted: Gulv
Mål: Højde/dybde 940 mm, Ø 170 mm
Vægt: 7830 g
Kapslingsklasse: IP65
Isolationsklasse: I
Slagfasthed: IK09
Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+40 °C
Relativ luftfugtighed: 5–95 %, ikke kondenserende
Farve: grafitgrå, svarende til RAL 7024
Mærkespænding: 110 – 240 V AC / 60 Hz
Startstrøm: 12 A / 57 µs
Diffusor: opal
Lysåbning: direkte
Strålingsvinkel: 283 °
Nominel effekt P: 17 W
Lysstrøm: 620 lm
Lysudbytte: 36 lm/W
Farvetemperatur: 3100 K
Farvegengivelsesindeks Ra: > 80
Dimensioneringslevetid L80B50 Ved 25 °C: 70000 h
Fotobiologisk sikkerhed: RG0
Dækningsvinkel: 140°

Registreringsrækkevidde tværs: r 6 m

Detekteringsområde: 44 m²