Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED Up/Down-lampe i kvalitetsaluminium
Særlige produktfunktioner: Havluftbeskyttet; 
Styringssystem: ON/OFF
Montering: Opbygning
Monteringssted: Væg
Mål: længde 176 mm x Bredde 100 mm x Højde/dybde 160 mm
Vægt: 1567 g
Kapslingsklasse: IP65
Isolationsklasse: I
Slagfasthed: IK09
Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+40 °C
Farve: grafitgrå, svarende til RAL 7024
Mærkespænding: 230 V AC / 50 Hz
Startstrøm: 6 A / 369 µs
Diffusor: transparent
Lysåbning: direkte/indirekte
Strålingsvinkel: 28 °
Nominel effekt P: 10 W
Lysstrøm: 1100 lm
Lysudbytte: 110 lm/W
Farvetemperatur: 3000 K
Farvegengivelsesindeks Ra: > 80
Dimensioneringslevetid L80B50 Ved 25 °C: 140000 h
Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10: 650 °C