Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevægelsessensor med 230° detekteringsvinkel og stor rækkevidde
Særlige produktfunktioner: Stiksokkel til montering med én hånd; Underkrybningssikring; Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med IR-Pen og appen; 
Brugergrænseflade: Indstillingselementet, IR-fjernbetjening med "blue mode"-teknologi
Styringssystem: 12–36 V UC
Montering: Opbygning
Monteringssted: Loft / væg
Mål: længde 135 mm x Bredde 78 mm x Højde/dybde 105 mm
Vægt: 314 g
Kapslingsklasse: IP54
Isolationsklasse: III
Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+55 °C
Relativ luftfugtighed: 5–95 %, ikke kondenserende
Farve: hvid, svarende til RAL 9010
Mærkespænding: 12 – 24 V AC/DC
Effektforbrug: 0,3 W
Dækningsvinkel: 230° (2 x 115°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring
Registreringsrækkevidde tværs: Ø 40 m
Område detektions frontalt: Ø 16 m
Detekteringsområde: op til 804 m²
Anbef. Monteringshøjde: 2,5 m
Maks. monteringshøjde: 4 m
Lysstyrkeværdi: 2–2500 lx
Antal lyskanaler: 1
Slaveindgang: false
Konstantlysregulering: false
Koblingsforsinkelse fra "mørkt til lyst": 5 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt": 0 s
Koblingseffekt, kanal 1: Sluttekontakt / spændingsførende
Efterløbstid: 15 s...30 min (justerbar i trin)
Impulsfunktion: true
Afbryderindgang: false