Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og stor rækkevidde
Særlige produktfunktioner: Stiksokkel til montering med én hånd; Tidspunktafhængige driftstilstande, intelligent hærværks- og sabotagebeskyttelse, gangretningsafhængige efterløbstider, underkrybningssikring; Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med IR-Pen og appen; Indkobling i nulgennemgang; 
Brugergrænseflade: IR-fjernbetjening
Styringssystem: ON/OFF
Montering: Opbygning
Monteringssted: Loft / væg
Mål: længde 138 mm x Bredde 92 mm x Højde/dybde 107,5 mm
Vægt: 270 g
Kapslingsklasse: IP55
Isolationsklasse: II
Slagfasthed: IK07
Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+50 °C
Relativ luftfugtighed: 10 – 90 %, ikke kondenserende
Farve: grafitgrå, svarende til RAL 7024
Mærkespænding: 220 – 240 V AC / 60 Hz
Startstrøm: 800 A / 200 µs
Dækningsvinkel: 280° (3 x 95° kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring
kan vippes +90°/-10° lodret
Registreringsrækkevidde tværs: Ø 40 m
Område detektions frontalt: Ø 10 m
Detekteringsområde: op til 979 m²
Anbef. Monteringshøjde: 3 m
Maks. monteringshøjde: 6 m
Lysstyrkeværdi: 2–2000 lx
Antal lyskanaler: 1
Slaveindgang: false
Konstantlysregulering: false
230 V/50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Omskifterkontakt: Sluttekontakt / spændingsførende
Efterløbstid: 60 s...240 min (justerbar i trin)
Impulsfunktion: true
Afbryderindgang: true