Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selvforsynende nødbelysning til afmærkning af flugtveje med 3 t nødbelysningsvarighed til en læseafstand på 24 m iht. DIN EN 1838

Brugergrænseflade: IR-fjernbetjening
Styringssystem: ON/OFF
Montering: Opbygning
Monteringssted: Loft / væg
Mål: længde 328 mm x Bredde 108 mm x Højde/dybde 195 mm
Indbygningsmål: Indbygningslængde: 370 mm x Indbygningsbredde: 115 mm x Monteringsdybde: 66 mm
Vægt: 529 g
Kapslingsklasse: IP20
Isolationsklasse: II
Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C
Farve: hvid , svarende til RAL 9016
Mærkespænding: 230 V AC / 50 Hz
Lysåbning: direkte
Nominel effekt P: 3 W

Belysningstid: 3 h
Læseafstand: 24 m
Piktogramhøjde: 120 mm
Statusvisningen: via LED
Automatisk selvtest: false