Udbudstekst / Udbudstekst / Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-downlight, 9 W, til indbygning i loft med opal diffusor
Styresystem: DALI
Montering: Indbygning
Monteringssted: Loft
Mål: Længde 145 mm x Bredde 145 mm x Højde/dybde 44,5 mm
Indbygningsmål: Indbygningslængde: 125 mm x Indbygningsbredde: 125 mm x Monteringsdybde: 42,5 mm
Vægt: 531 g
Kapslingsklasse: IP20 / IP44 under loftet (monteret)
Isolationsklasse: II
Tilladt omgivelsestemperatur: -20 °C...+40 °C
Farve: hvid, svarende til RAL 9003
Mærkespænding: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffusor: opal
Lysåbning: direkte
Strålingsvinkel: 100 °
Unified Glare Rating: <=25
Nominel effekt: 10 W
Lysstrøm (lampe): 700 lm
Lysudbytte: 70 lm/W
Farvetemperatur: 3000 K
Farvegengivelsesindeks Ra: > 80
Leverid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10: 650 °C