Udbudstekst / Udbudstekst / Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-downlight, 15 W, til indbygning i loft med transparent diffusor
Styresystem: ON/OFF

Montering: Indbygning
Monteringssted: Loft
Mål: Højde/dybde 118,5 mm, Ø 130 mm
Indbygningsmål: Monteringsdybde: 116,5 mm, Ø 112 mm
Vægt: 400 g
Kapslingsklasse: IP20 / IP44 under loftet (monteret)
Isolationsklasse: II
Tilladt omgivelsestemperatur: -20 °C...+40 °C
Farve: sort, svarende til RAL 9005
Mærkespænding: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: transparent
Lysåbning: direkte
Strålingsvinkel: 60 °
Unified Glare Rating: <=16
Nominel effekt: 16 W
Lysstrøm (lampe): 1150 lm
Lysudbytte: 71 lm/W
Farvetemperatur: 3000 K
Farvegengivelsesindeks Ra: > 80
Leverid L80B50 ved 25 °C: 60000 h
Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10: 850 °C