Belysning, indendørsområder / Indbygningsarmaturer til loft / NOVA-serien

EQ10121005 -  NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX

LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
Særlige produktfunktioner: ESYLUX Light Control
Styresystem: DALI, ELC, KNX
Montering: Ilægning
Monteringssted: Loft
Mål: Længde 593 mm x Bredde 593 mm x Højde/dybde 57,6 mm
Indbygningsmål: Indbygningslængde: 600 mm x Indbygningsbredde: 600 mm x Monteringsdybde: 60 mm
Vægt: 5000 g
Kapslingsklasse: IP20
Isolationsklasse: I
Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+40 °C
Farve: hvid, svarende til RAL 9003
Mærkespænding: 230 V / 50 Hz
Diffusor: transparent
Blænding undertrykkelse: DDP (micro-prismatic)
Lysåbning: direkte
Åbningsvinkel: 90 °
Unified Glare Rating: <=19
Nominel effekt: 32 W
Lysstrøm (lampe): 3970 lm
Lysudbytte: 124 lm/W
Farvetemperatur: 4000 K
Farvegengivelsesindeks Ra: > 80
Leverid L80B50 ved 25 °C: 70000 h
Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10: 650 °C - 30 sek.
Fotobiologisk sikkerhed: Risikogruppe 1
Dækningsvinkel: 360°
Registreringsrækkevidde tværs: Ø 8 m
Område detektions frontalt: Ø 6 m
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde: Ø 4 m
Detekteringsområde: 50 m²