Udbudstekst / Udbudstekst / Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-design-pendellampe med prismeformet afdækning (diffusor)
Styresystem: DALI

Montering: Pendel
Monteringssted: Loft
Mål: Længde 1200 mm x Bredde 335 mm x Højde/dybde 28 mm
Vægt: 9000 g
Kapslingsklasse: IP20
Isolationsklasse: II
Tilladt omgivelsestemperatur: 0 °C...+40 °C
Farve: sort
Mærkespænding: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: transparent
Blænding undertrykkelse: DDP (micro-prismatic)
Lysåbning: direkte/indirekte
Strålingsvinkel: 98 °
Unified Glare Rating: <=16
Nominel effekt P: 60 W
Lysstrøm: 6760 lm
Lysudbytte: 112 lm/W
Farvetemperatur: 2700 - 6500 K (Tunable White)
Farvegengivelsesindeks Ra: > 85
Leverid L80B50 ved 25 °C: 70000 h
Glødetrådkontrol iht. IEC 60695-2-10: 650 °C
Fotobiologisk sikkerhed: RG0