ESYLUX / Automation Innenbereiche / Steuerungen

EC10431029 - SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX

ESYLUX SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX
Lichtsteuerung für bis zu 6 Leuchten mit Tunable White

Benutzerschnittstelle: Taster-Eingang, IR-Fernbedienung, ETS-Software
Steuerungssystem: ELC (ESYLUX Light Control), DALI, KNX
Montageart: Einbau
Montageort: Decke
Abmessungen: Länge 474 mm x Breite 345 mm x Höhe/Tiefe 140 mm
Gewicht: 4000 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß
Nennspannung: 230 V AC / 60 Hz
Leistungsaufnahme: 200 W
Anzahl Lichtkanäle: 2
Anzahl Lichtgruppen: 10
Anzahl HLK-Kanäle: 2
Anzahl Szenen: 4
Orientierungslicht: deaktiviert/10&nbsp;–&nbsp;50 %, 2 Werte wählbar
Konstantlichtregelung: true
Orientierungslicht nach Dauer oder Zeit: true
HCL-Lichtregelung: true
Anzahl Ausgänge Leuchten ELC: 6
Anzahl Ausgänge Leuchten DALI: 4