Ausschreibungstext

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufputz-Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr zum automatischen Schalten von Beleuchtungen
Besondere Produktfunktionen: Uhrzeitabhängige Betriebsmodi; Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit IR-Pen und App; 
Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Aufbau
Montageort: Wand
Abmessungen: Länge 108 mm x Breite 92 mm x Höhe/Tiefe 46 mm
Einbaumaß: Einbaulänge: 108 mm x Einbaubreite: 92 mm x Einbautiefe: 46 mm
Gewicht: 172 g
Schutzart: IP55
Schutzklasse: II
Schlagfestigkeit: IK07
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 10–90 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Nennspannung: 220 – 240 V AC / 60 Hz
Einschaltstrom: 800 A / 200 µs
Helligkeitswert: 2–500 lx
Anzahl Lichtkanäle: 1
Slave-Eingang: false
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell": 180 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 60 s
Schaltleistung Kanal 1: 230 V/50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Schaltkontakt: Schließer / potenzialbehaftet
Nachlaufzeit: true