ESYLUX / Beleuchtung Außenbereiche / Wandleuchten

EL10750717 - AOL WL 100 OP 800 830 MD BK

ESYLUX AOL WL 100 OP 800 830 MD BK
Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 140° Erfassungsbereich
Besondere Produktfunktionen: <ul><li>Integrierter Bewegungsmelder</li></ul>
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Aufbau
Montageort: Wand
Abmessungen: Länge 205 mm x Breite 104 mm x Höhe/Tiefe 143 mm
Gewicht: 571 g
Schutzart: IP55
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+50 °C
Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005
Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz
Einschaltstrom: 100 A / 200 µs
Diffusor: opal
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 90 °
Bemessungsleistung: 10 W
Lichtstrom: 850 lm
Lichtausbeute: 85 lm/W
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: &gt; 80
Bemessungslebensdauer L<sub>80</sub>B<sub>50</sub> bei 25 °C: 65000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10: 650 °C

Erfassungswinkel: 140°

Erfassungsreichweite quer: r 10 m

Erfassungsbereich: 122 m²

Empf. Montagehöhe: 1,8 m

Helligkeitswert: 5&nbsp;–&nbsp;1000 lx