Ausschreibungstext

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED DALI-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium
Besondere Produktfunktionen: Seeluftgeschützt; 
Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
Steuerungssystem: DALI
Montageart: Stand
Montageort: Boden
Abmessungen: Höhe/Tiefe 940 mm, Ø 170 mm
Gewicht: 8000 g
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Schlagfestigkeit: IK10
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte: 5–95 %, nicht kondensierend
Farbe: graphitgrau, ähnlich RAL 7024
Nennspannung: 200 – 240 V AC / 60 Hz
Einschaltstrom: 12 A / 57 µs
Diffusor: opal
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 283 °
Bemessungsleistung P: 17 W
Lichtstrom: 1050 lm
Lichtausbeute: 61 lm/W
Farbtemperatur: 4100 K
Farbwiedergabeindex Ra: > 80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 70000 h
Photobiologische Sicherheit: RG0