ESYLUX / Automation Außenbereiche / Bewegungsmelder

EM10015649 - RC 230i UC

ESYLUX RC 230i UC
Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite
Besondere Produktfunktionen: <ul><li>Einhand-Stecksockel</li><li>Unterkriechschutz</li><li>Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App</li></ul>
Benutzerschnittstelle: Einstellregler/Potentiometer, IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie
Steuerungssystem: 12&nbsp;–&nbsp;36 V UC
Montageart: Aufbau
Montageort: Decke / Wand
Abmessungen: Länge 135 mm x Breite 78 mm x Höhe/Tiefe 105 mm
Gewicht: 314 g
Schutzart: IP54
Schutzklasse: III
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;95 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 12 – 24 V AC/DC
Leistungsaufnahme: 0,3 W
Erfassungswinkel: 230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
Erfassungsreichweite quer: Ø 40 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 16 m
Erfassungsbereich: bis zu 804 m²
Empf. Montagehöhe: 2,5 m
Max. Montagehöhe: 4 m
Helligkeitswert: 2&nbsp;–&nbsp;2500 lx
Anzahl Lichtkanäle: 1
Slave-Eingang: false
Konstantlichtregelung: false
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell": 5 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 0 s
Schaltleistung Kanal 1: Schließer / potenzialbehaftet
Nachlaufzeit: 15 s...30 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: true
Tastereingang: false