ESYLUX / Automation Außenbereiche / Bewegungsmelder

EM10055089 - MD 180 BASIC weiss

ESYLUX MD 180 BASIC weiss
Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
Besondere Produktfunktionen: <ul><li>Nulldurchgangsschaltung</li></ul>
Benutzerschnittstelle: Einstellregler/Potentiometer
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Aufbau
Montageort: Wand
Abmessungen: Länge 80 mm x Breite 55 mm x Höhe/Tiefe 66 mm
Gewicht: 134 g
Schutzart: IP44
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;95 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz
Einschaltstrom: 40 A / 20 ms
Leistungsaufnahme: 0,5 W
Erfassungswinkel: 180°, horizontal und vertikal drehbar +/- 30°
Erfassungsreichweite quer: Ø 20 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 10 m
Erfassungsbereich: bis zu 157 m²
Empf. Montagehöhe: 2,5 m
Max. Montagehöhe: 3 m
Helligkeitswert: 5&nbsp;–&nbsp;1000 lx
Anzahl Lichtkanäle: 1
Slave-Eingang: false
Konstantlichtregelung: false
230 V/50 Hz
800 W/5 A (cos phi = 1)
500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
250 W LED
Schaltkontakt: Schließer / potenzialbehaftet
Nachlaufzeit: 10 s...15 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: false
Tastereingang: false