Archiv / Beleuchtung Innenbereiche / Downlights

EO10300134 - IDLELS06010840WHO01-1000 Indoor Downlight ELSA

LED-Downlight, 9W für Deckeneinbau
Steuerungssystem: 1 - 10 V
Montageart: Einbau
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 27 mm, Ø 180 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 27 mm, Ø 165 mm
Gewicht: 531 g
Schutzart: IP20 / IP44 unterhalb der Decke (eingebaut)
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C...+40 °C
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Nennspannung: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffusor: opal
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 120 °
Unified Glare Rating: <=25
Bemessungsleistung P: 9 W
Lichtstrom (Leuchte): 850 lm
Lichtausbeute: 94,00 lm/W
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex Ra: > 80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10: 650 °C
Photobiologische Sicherheit: RG0

opal
direkt
120 °
<=25
< 3 %
9 W
false
850 lm
94,00 lm/W
4000 K
> 80
> 80
40000 h
650 °C
RG0
A++ bis A
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.