Ausschreibungstext / Ausschreibungstext / Ausschreibungstext

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-Downlight, 15 W, für Deckeneinbau mit transparentem Diffusor
Steuerungssystem: DALI

Montageart: Einbau
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 118,5 mm, Ø 130 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 116,5 mm, Ø 112 mm
Gewicht: 476 g
Schutzart: IP20 / IP44 unterhalb der Decke (eingebaut)
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C...+40 °C
Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005
Nennspannung: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: transparent
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 60 °
Unified Glare Rating: <=16
Bemessungsleistung P: 16 W
Lichtstrom: 1150 lm
Lichtausbeute: 71 lm/W
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex Ra: > 80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 60000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10: 850 °C