ESYLUX / Zubehör / Zubehör Sensoren

CURRENT LIMITING MODULE 230V

ESYLUX ILR-230V Strombegrenzungs-Modul
Strombegrenzungs-Modul zum Schutz des Relaiskontaktes eines Präsenz- und Bewegungsmelders

Montageart: Einbau
Montageort: Dose
Abmessungen: Länge 33 mm x Breite 46 mm x Höhe/Tiefe 22 mm
Gewicht: 32 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C...+50 °C
Farbe: weiß
Nennspannung: 230 - 230 V AC