Ausschreibungstext

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage
Besondere Produktfunktionen: Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit IR-Pen und App; 
Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung
Steuerungssystem: 12–36 V UC
Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort: Wand
Abmessungen: Länge 70 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 55 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 34 mm, Ø 60 mm
Gewicht: 64 g
Schutzart: IP20, IP44 je nach Abdeckung (separat bestellen)
Schutzklasse: III
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 5–93 %, nicht kondensierend
Farbe: opal-matt
Nennspannung: 12 – 36 V AC/DC
Leistungsaufnahme: 0,3 W
Erfassungswinkel: 180° horizontal, 60° vertikal
Erfassungsreichweite quer: Ø 16 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 12 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 8 m
Erfassungsbereich: bis zu 101 m²
Empf. Montagehöhe: 1,1 m
Max. Montagehöhe: 2,2 m
Helligkeitswert: 5–2000 lx
Anzahl Lichtkanäle: 1
Slave-Eingang: false
Modus: Halbautomatik, Vollautomatik
Konstantlichtregelung: true
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell": 300 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 30 s
Schaltleistung Kanal 1: 12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Schaltkontakt: Schließer / potenzialfrei
Nachlaufzeit: 60 s...60 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: true
Tastereingang: true