ESYLUX / Automation Innenbereiche / Rauchwarnmelder

ER10018916 - PROTECTOR K 230 V ~

ESYLUX PROTECTOR K 230 V ~
Fotoelektronischer Rauchwarnmelder für 230 V-Betrieb mit integriertem Relaistreiber

Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Aufputz
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 48 mm, Ø 106 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 18 mm, Ø 20 mm
Gewicht: 168 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 0,5 W
Elektronischer Rauchkammertest: auf Tastendruck
Automatischer Selbsttest: ca. alle 45 Sek. mit Anzeige einer Fehlfunktion
Typbezeichnung: K12AC
Funkfähig: nein
CPD-Nummer: 0786-CPD-20471
Vernetzbarkeit: max. 30 Melder per Draht
Signallautstärke: ca. 85 dB/3 m