Ausschreibungstext

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
Besondere Produktfunktionen: Nulldurchgangsschaltung; 
Benutzerschnittstelle: Einstellregler/Potentiometer
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 33 mm, Ø 101 mm
Gewicht: 86,8 g
Schutzart: IP40
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 5–93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz
Einschaltstrom: 78 A / 5 ms
Leistungsaufnahme: 0,2 W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsreichweite quer: Ø 8 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 6 m
Erfassungsbereich: bis zu 50 m²
Empf. Montagehöhe: 3 m
Max. Montagehöhe: 5 m
Helligkeitswert: 5–1000 lx
Anzahl Lichtkanäle: 1
Slave-Eingang: false
Modus: Vollautomatik
Konstantlichtregelung: false
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 30 s
Schaltleistung Kanal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Schaltkontakt: Schließer / potenzialbehaftet
Nachlaufzeit: 15 s...30 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: true
Tastereingang: true