ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC

ESYLUX PD 360/8 KNX BASIC
KNX Decken-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich

Benutzerschnittstelle: ETS-Software
Steuerungssystem: KNX
Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 33 mm, Ø 101 mm
Gewicht: 34 g
Schutzart: IP40
Schutzklasse: III
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 29 – 31 V DC
Leistungsaufnahme: 0,2 W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsreichweite quer: Ø 8 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 6 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 3 m
Erfassungsbereich: bis zu 50 m²
Empf. Montagehöhe: 3 m
Max. Montagehöhe: 5 m
Helligkeitswert: 5&nbsp;–&nbsp;2000 lx
Anzahl Lichtkanäle: 1
Slave-Eingang: true
Modus: Halbautomatik, Vollautomatik
Konstantlichtregelung: false
Bus-System
Nachlaufzeit: 30 s...720 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: false