Ausschreibungstext

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED DALI-Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium
Besondere Produktfunktionen: Seeluftgeschützt; 
Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
Steuerungssystem: DALI
Montageart: Stand
Montageort: Boden
Abmessungen: Höhe/Tiefe 940 mm, Ø 170 mm
Gewicht: 7830 g
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Schlagfestigkeit: IK10
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte: 5–95 %, nicht kondensierend
Farbe: graphitgrau, ähnlich RAL 7024
Nennspannung: 200 – 240 V AC / 60 Hz
Einschaltstrom: 12 A / 57 µs
Diffusor: transparent
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 159 °
Bemessungsleistung P: 17 W
Lichtstrom: 760 lm
Lichtausbeute: 44 lm/W
Farbtemperatur: 3100 K
Farbwiedergabeindex Ra: > 80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 70000 h
Photobiologische Sicherheit: RG0