ESYLUX / Automation Außenbereiche / Bewegungsmelder

EM10025402 - DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN

ESYLUX DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN
Bewegungsmelder mit 280° Erfassungsbereich und großer Reichweite
Besondere Produktfunktionen: <ul><li>Einhand-Stecksockel</li><li>Uhrzeitabhängige Betriebsmodi, intelligenter Vandalismus- und Sabotageschutz, gehrichtungsabhängige Nachlaufzeiten, Unterkriechschutz</li><li>Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App</li><li>Nulldurchgangsschaltung</li></ul>
Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Aufbau
Montageort: Decke / Wand
Abmessungen: Länge 138 mm x Breite 92 mm x Höhe/Tiefe 107,5 mm
Gewicht: 270 g
Schutzart: IP55
Schutzklasse: II
Schlagfestigkeit: IK07
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 10&nbsp;–&nbsp;90 %, nicht kondensierend
Farbe: graphitgrau, ähnlich RAL 7024
Nennspannung: 220 – 240 V AC / 60 Hz
Einschaltstrom: 800 A / 200 µs
Erfassungswinkel: 280° (3 x 95° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
vertikal um +90°/-10° neigbar
Erfassungsreichweite quer: Ø 40 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 10 m
Erfassungsbereich: bis zu 979 m²
Empf. Montagehöhe: 3 m
Max. Montagehöhe: 6 m
Helligkeitswert: 2&nbsp;–&nbsp;2000 lx
Anzahl Lichtkanäle: 1
Slave-Eingang: false
Konstantlichtregelung: false
230 V/50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Schaltkontakt: Schließer / potenzialbehaftet
Nachlaufzeit: 60 s...240 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: true
Tastereingang: true