ESYLUX / Beleuchtung Innenbereiche / Downlights

ELSA DL 68 OP 100° 400 830 DALI WH

ESYLUX ELSA 68 5W 3K MILKY DALI
LED-Downlight, 5W für Deckeneinbau
Steuerungssystem: DALI

Montageart: Einbau
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 45 mm, Ø 97 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 45 mm, Ø 68 mm
Gewicht: 75 g
Schutzart: IP20 / IP44 unterhalb der Decke (eingebaut)
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C...+40 °C
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Nennspannung: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: opal
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 100 °
Unified Glare Rating: &le; 25
Bemessungsleistung: 5 W
Lichtstrom: 380 lm
Lichtausbeute: 76 lm/W
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: &gt; 80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10: 650 °C
Photobiologische Sicherheit: RG0