ESYLUX / Beleuchtung Innenbereiche / Downlights

STINA DL 112 TR 60° 1300 840 WH

ESYLUX STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF
LED-Downlight, 15 W, für Deckeneinbau mit transparentem Diffusor
Steuerungssystem: ON/OFF

Montageart: Einbau
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 118,5 mm, Ø 130 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 116,5 mm, Ø 112 mm
Gewicht: 426 g
Schutzart: IP20 / IP44 unterhalb der Decke (eingebaut)
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C...+40 °C
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Nennspannung: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: transparent
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 60 °
Unified Glare Rating: &le; 16
Bemessungsleistung: 16 W
Lichtstrom: 1300 lm
Lichtausbeute: 81 lm/W
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: &gt; 80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 60000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10: 850 °C