ESYLUX / Beleuchtung Innenbereiche / Stehleuchten

EO10306044 - ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6000 830 PD WH

ESYLUX ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6000 830 PD WH
LED-Stehleuchte, LED-Leistung 45 W, für arbeitsplatzorientierte Beleuchtung in Büros und Besprechungsräumen mit blendfreiem Direktanteil und Indirektlicht

Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung, Einstellregler/Potentiometer
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Stand
Montageort: Boden
Abmessungen: Länge 600 mm x Breite 400 mm x Höhe/Tiefe 1950 mm
Gewicht: 20000 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+40 °C
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz
Diffusor: transparent
Entblendung: DDP (micro-prismatic)
Lichtaustritt: direkt/indirekt
Ausstrahlungswinkel: 90 °
Unified Glare Rating: &le; 19
Bemessungsleistung: 47 W
Lichtstrom: 6000 lm
Lichtausbeute: 127 lm/W
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: &gt; 80
Bemessungslebensdauer L<sub>80</sub>B<sub>50</sub> bei 25 °C: 70000 h
Photobiologische Sicherheit: RG0
Erfassungswinkel: 360°

Erfassungsreichweite quer: Ø 4 m

Erfassungsreichweite frontal: Ø 3 m

Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 2 m

Erfassungsbereich: 13 m²

Helligkeitswert: 5&nbsp;–&nbsp;2000 lx