ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EP10427213 - PD-ATMO 360i/8 T KNX

ESYLUX PD-ATMO 360i/8 T KNX
KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich
Besondere Produktfunktionen: <ul><li>Sensorik: Temperatur, Akustik, Licht, Anwesenheit</li><li>Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung</li><li>KNX-Funktionen: Alarm über Objekt, Dämmerungsschalter (1Objekt), Helligkeitserfassung über Objekt, Lichtabhängige Bewegungserkennung, Szenentelegramm über Objekt, Nachtlichtfunktion (7 Farben wählbar)</li></ul>
Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung, ETS-Software
Steuerungssystem: KNX
Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 38 mm, Ø 108 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm
Gewicht: 177 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 29 – 31 V DC
Leistungsaufnahme: 0,2 W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsreichweite quer: Ø 8 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 6 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 4 m
Erfassungsbereich: bis zu 50 m²
Empf. Montagehöhe: 3 m
Max. Montagehöhe: 5 m
Helligkeitswert: 5&nbsp;–&nbsp;2000 lx
Anzahl Lichtkanäle: 2
Anzahl HLK-Kanäle: 1
Slave-Eingang: true
Modus: Halbautomatik, Vollautomatik
Konstantlichtregelung: true
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell": 300 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 30 s
Schaltleistung Kanal 1: Bus-System
Nachlaufzeit: 30 s...720 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: false
Tastereingang: false