ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EP10427459 - PD-C 360i/24 DUO DALI

ESYLUX PD-C 360i/24 DUO DALI
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
Besondere Produktfunktionen: <ul><li>Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung</li><li>Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App</li></ul>
Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie
Steuerungssystem: DALI
Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 70 mm, Ø 108 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm
Gewicht: 141,5 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 0,6 W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsreichweite quer: Ø 24 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 11 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 8 m
Erfassungsbereich: bis zu 453 m²
Empf. Montagehöhe: 3 m
Max. Montagehöhe: 5 m
Helligkeitswert: 5&nbsp;–&nbsp;1000 lx
Anzahl Lichtkanäle: 2
Anzahl HLK-Kanäle: 2
Slave-Eingang: true
Modus: Halbautomatik, Vollautomatik
Konstantlichtregelung: true
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell": 300 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 30 s
Schaltleistung Kanal 1: Bus-System, 50 mA, max. 25 Betriebsgeräte
Nachlaufzeit: 60 s...240 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: false
Tastereingang: true