ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EP10427770 - PD-C 360/32 Slave

ESYLUX PD-C 360/32 Slave
Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders

Benutzerschnittstelle: Schiebeschalter (DIP)
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 70 mm, Ø 108 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm
Gewicht: 140 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 0,3 W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsreichweite quer: Ø 32 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 11 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 8 m
Erfassungsbereich: bis zu 805 m²
Empf. Montagehöhe: 3 m
Max. Montagehöhe: 10 m
Slave-Eingang: true
Konstantlichtregelung: false
Bus-System
Nachlaufzeit: 30 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: false
Tastereingang: false