ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EP10451706 - PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX

ESYLUX PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX
KNX Design-Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich
Besondere Produktfunktionen: <ul><li>Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung</li><li>Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App</li><li>KNX-Funktionen: Alarm, Dämmerungsschalter, Helligkeitserfassung, Lichtabhängige Bewegungserkennung Schlummerfunktion, Szenentelegramm über Objekt</li></ul>
Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie, ETS-Software
Steuerungssystem: KNX
Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 30 mm, Ø 94 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm
Gewicht: 112 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 29 – 31 V DC
Leistungsaufnahme: 0,2 W
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsreichweite quer: Ø 8 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 6 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 4 m
Erfassungsbereich: bis zu 50 m²
Empf. Montagehöhe: 2,5 m
Max. Montagehöhe: 5 m
Helligkeitswert: 3&nbsp;–&nbsp;1000 lx
Anzahl Lichtkanäle: 2
Anzahl HLK-Kanäle: 1
Slave-Eingang: true
Modus: Halbautomatik, Vollautomatik
Konstantlichtregelung: true
Bus-System
Nachlaufzeit: 30 s...720 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: false
Tastereingang: false