Ausschreibungstext

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNX Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage
Besondere Produktfunktionen: Touch-Funktion mit berührungssensitiver Linse; Akustiksensor; KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Gehrichtungserkennung, Helligkeitserfassung über Objekt, Lichtabhängige Bewegungserkennung, Nachtlichtfunktion (7 Farben wählbar); 
Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung, ETS-Software
Steuerungssystem: KNX
Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort: Wand
Abmessungen: Länge 70 mm x Breite 70 mm x Höhe/Tiefe 55 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 25 mm, Ø 60 mm
Gewicht: 35 g
Schutzart: IP40
Schutzklasse: III
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 5–93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 29 – 31 V DC
Leistungsaufnahme: 0,2 W
Erfassungswinkel: 180° horizontal, 60° vertikal
Erfassungsreichweite quer: Ø 16 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 12 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 8 m
Erfassungsbereich: bis zu 101 m²
Empf. Montagehöhe: 1,1 m
Max. Montagehöhe: 2,2 m
Helligkeitswert: 5–2000 lx
Anzahl Lichtkanäle: 2
Anzahl HLK-Kanäle: 1
Slave-Eingang: true
Modus: Halbautomatik, Vollautomatik
Konstantlichtregelung: true
Bus-System
Nachlaufzeit: 30 s...30 min (in Stufen einstellbar)
Impulsfunktion: false
Tastereingang: false