ESYLUX / Beleuchtung Innenbereiche / Deckeneinlegeleuchten

CELINE PNL 600 DDP TR 4100 840 IP20

ESYLUX CELINE PNL 600 DDP TR 4100 840 IP20
LED-Leuchte mit prismatischer Abdeckung (Diffusor)
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Einlegen
Montageort: Decke
Abmessungen: Länge 593 mm x Breite 593 mm x Höhe/Tiefe 100,6 mm
Einbaumaß: Einbaulänge: 600 mm x Einbaubreite: 600 mm x Einbautiefe: 140 mm
Gewicht: 5000 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte: 5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Nennspannung: 230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Diffusor: transparent
Entblendung: DDP (micro-prismatic)
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 90 °
Unified Glare Rating: &le; 19
Bemessungsleistung: 31 W
Lichtstrom: 4120 lm
Lichtausbeute: 132 lm/W
Farbtemperatur: 4100 K
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: &gt; 80
Bemessungslebensdauer L<sub>80</sub>B<sub>50</sub> bei 25 °C: 70000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10: 650 °C
Photobiologische Sicherheit: RG0