Ausschreibungstext / Ausschreibungstext / Ausschreibungstext

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-Leuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor)
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Einlegen
Montageort: Decke
Abmessungen: Länge 593 mm x Breite 593 mm x Höhe/Tiefe 100,6 mm
Einbaumaß: Einbaulänge: 600 mm x Einbaubreite: 600 mm x Einbautiefe: 140 mm
Gewicht: 5000 g
Schutzart: IP20 / IP54 unterhalb der Decke (eingebaut)
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte: 5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Nennspannung: 230 - 230 V AC / 50 - 50 Hz
Diffusor: opal
Entblendung: DDP (micro-prismatic)
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 90 °
Unified Glare Rating: <=19
Bemessungsleistung P: 31 W
Lichtstrom: 3410 lm
Lichtausbeute: 110 lm/W
Farbtemperatur: 4100 K
Farbwiedergabeindex Ra: > 80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 70000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10: 650 °C
Photobiologische Sicherheit: RG0