Texto descriptivo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detector de movimiento con ángulo de cobertura de 360° para montaje en techo
Funciones de producto especiales: Conmutación de paso por cero; Parametrización sencilla, control a distancia y documentación con IR-Pen y la aplicación ESY; 
Interfaz del usuario: Regulador, Mandos a distancia IR
Sistema de control: ON/OFF
Tipo de montaje: Montaje empotrado/caja de aparatos Ø 68 mm
Lugar de montaje: Techo
Medidas: Altura/Profundidad 33 mm, Ø 101 mm
Peso: 86,2 g
Índice de protección: IP40
Clase de protección: II
Temperatura ambiente admisible: 0 °C...+50 °C
Humedad ambiental relativa: 5–93 % no condensable
Color: Blanco, similar a RAL 9010
Tensión nominal: 230 V AC / 50 Hz
Corriente de arranque: 78 A / 5 ms
Consumo de energía: 0,2 W
Detección de ángulo: 360°
Alcance de detección transversal: Ø 8 m
Alcance de detección frontal: Ø 6 m
Área de cobertura: hasta 50 m²
Recepción Altura de montaje: 3 m
Máx. Altura de montaje: 5 m
Valor de luminosidad: 5–1000 lx
Número de canales de luz: 1
Entrada de esclavo: false
Modo: Parcialmente automático, Totalmente automático
Regulación de luz constante: false
Retraso de conmutación de "claro a oscuro": 30 s
Potencia de ruptura del canal 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Contacto de conmutación: Contacto de cierre / con potencial
Tiempo de alumbrado: 15 s...30 min (ajustable en pasos)
Función de impulsos: true
Entrada de pulsador: true