Texto descriptivo / Texto descriptivo / Texto descriptivo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Downlight LED, 15 W, para montaje empotrado en techo con difusor transparente
Sistema de control: ON/OFF

Tipo de montaje: Instalación encastrada
Lugar de montaje: Techo
Medidas: Altura/Profundidad 118,5 mm, Ø 130 mm
Medida de montaje: Profundidad de montaje: 116,5 mm, Ø 112 mm
Peso: 431 g
Tipo de protección: IP20 / IP44 bajo techo (integrada)
Clase de protección: II
Temperatura ambiente admisible: -20 °C...+40 °C
Color: Blanco, similar a RAL 9003
Tensión nominal: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Difusor: transparente
Distribución de luz: directo
Ángulo de radiación: 38 °
Índice de deslumbramiento unificado: <=16
Potencia nomina P: 16 W
Flujo luminoso: 1300 lm
Rendimiento lumínico: 81 lm/W
Temperatura cromática: 4000 K
Índice de reproducción cromática Ra: > 80
Vida útil estimada L80B50 en 25 °C: 60000 h
Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10: 850 °C