Archivo / Iluminación de interiores

EQ10121005 - PNLNOV10030840WHC0ELCM00K

Luminaria LED con cubierta prismática (difusor)
Funciones de producto especiales: ESYLUX Light Control
Sistema de control: DALI, ELC, KNX
Tipo de montaje: Empotrar
Lugar de montaje: Techo
Medidas: Longitud 593 mm x Anchura 593 mm x Altura/Profundidad 57,6 mm
Medida de montaje: Longitud de montaje: 600 mm x Anchura de montaje: 600 mm x Profundidad de montaje: 60 mm
Peso: 5000 g
Tipo de protección: IP20
Clase de protección: I
Temperatura ambiente admisible: 0 °C...+40 °C
Color: Blanco, similar a RAL 9003
Tensión nominal: 230 V / 50 Hz
Difusor: transparente
Supresión de deslumbramientos: DDP (micro-prismatic)
Distribución de luz: directo
Ángulo de radiación: 90 °
Índice de deslumbramiento unificado: <=19
Potencia nomina P: 32 W
Flujo luminoso (luminaria): 3970 lm
Rendimiento lumínico: 124,00 lm/W
Temperatura cromática: 4000 K
Índice de reproducción cromática Ra: > 80
Vida útil estimada L80B50 en 25 °C: 70000 h
Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10: 650 °C
Seguridad fotobiológica: RG1

transparente
DDP (micro-prismatic)
directo
90 °
<=19
0 %
32 W
false
30 W
3970 lm
124,00 lm/W
4000 K
> 80
CQS > 80
70000 h
650 °C
RG1
A++ a A
Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas. Las lámparas de esta luminaria no son recambiables.