Kuvausteksti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kattoon asennettava KNX-läsnäoloilmaisin 360°:n tunnistusalueella

Käyttöliittymä: ETS-ohjelmistolla
Ohjausjärjestelmä: KNX
Asennustapa: Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm
Asennuspaikka: Kattoon
Mitat: Korkeus/syvyys 33 mm, Ø 101 mm
Paino: 34 g
Kotelointiluokka: IP40
Suojausluokka: III
Sallittu ympäristölämpötila: 5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 5–93 %, ei kondensoituva
Väri: valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
Nimellisjännite: 29 – 31 V DC
Tehontarve: 0,2 W
Tunnistuskulma: 360°
Tunnistusalue poikittain: Ø 8 m
Tunnistusalue suoraan: Ø 6 m
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue: Ø 3 m
Tunnistusalue: jopa 50 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus: 3 m
Maks. Asennuskorkeus: 5 m
Kirkkaus: 5–2000 lx
Valokanavien määrä: 1
Slave-tulo: true
Tila: Puoliautomatiikka, Täysautomatiikka
Vakiovalonsäätö: false
Väyläjärjestelmä
Viiveaika: 30 s...720 min (säädettävissä portaittain)
Pulssitoiminto: false