Kuvausteksti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
Erityiset tuotetoiminnot: Nollapistekytkentä; Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi IR-Pen-kynän ja sovelluksen kautta; 
Käyttöliittymä: Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
Ohjausjärjestelmä: ON/OFF
Asennustapa: Pinta-asennus
Asennuspaikka: Kattoon
Mitat: Korkeus/syvyys 73 mm, Ø 101 mm
Paino: 131 g
Kotelointiluokka: IP40
Suojausluokka: II
Sallittu ympäristölämpötila: 0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 5–93 %, ei kondensoituva
Väri: valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
Nimellisjännite: 230 V AC / 50 Hz
Kytkentävirta: 78 A / 5 ms
Tehontarve: 0,2 W
Tunnistuskulma: 360°
Tunnistusalue poikittain: Ø 24 m
Tunnistusalue suoraan: Ø 8 m
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue: Ø 6 m
Tunnistusalue: jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus: 3 m
Maks. Asennuskorkeus: 5 m
Kirkkaus: 5–2000 lx
Valokanavien määrä: 1
Slave-tulo: false
Tila: Täysautomatiikka
Vakiovalonsäätö: false
Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen: 300 s
Kytkentäviive kirkkaasta pimeään: 30 s
Kytkentäteho, kanava 1: 230 V/50 Hz
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Kytkentäkontakti: Sulkukosketin / kellumaton
Viiveaika: 15 s...30 min (säädettävissä portaittain)
Pulssitoiminto: true
Painiketulo: true