Kuvausteksti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pinta-asennettava hämäräkytkin valaistusten automaattiseen kytkentään
Erityiset tuotetoiminnot: Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi IR-Pen-kynän ja sovelluksen kautta; 
Käyttöliittymä: Infrapunakaukosäätimellä
Ohjausjärjestelmä: ON/OFF
Asennustapa: Pinta-asennus
Asennuspaikka: Seinäasennus
Mitat: Pituus 108 mm x Leveys 92 mm x Korkeus/syvyys 46 mm
Asennusmitta: Asennuspituus: 108 mm x Asennusleveys: 92 mm x Upotussyvyys: 46 mm
Paino: 171 g
Kotelointiluokka: IP55
Suojausluokka: II
Iskunkestävyys: IK07 (1)
Sallittu ympäristölämpötila: -25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 10 – 90 %, ei kondensoituva
Väri: valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003
Nimellisjännite: 220 – 240 V AC / 60 Hz
Kytkentävirta: 800 A / 200 µs
Kirkkaus: 2–500 lx
Valokanavien määrä: 1
Slave-tulo: false
Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen: 180 s
Kytkentäviive kirkkaasta pimeään: 60 s
Kytkentäteho, kanava 1: 230 V/50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Kytkentäkontakti: Sulkukosketin / kellumaton
Viiveaika: true