Kuvausteksti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ylös- ja alaspäin valaiseva LED-valaisin korkealaatuisesta alumiinista
Erityiset tuotetoiminnot: Kestää meri-ilmassa; 
Ohjausjärjestelmä: ON/OFF
Asennustapa: Pinta-asennus
Asennuspaikka: Seinäasennus
Mitat: Pituus 176 mm x Leveys 100 mm x Korkeus/syvyys 160 mm
Paino: 1569 g
Kotelointiluokka: IP65
Suojausluokka: I
Iskunkestävyys: IK09 (1)
Sallittu ympäristölämpötila: -25 °C...+40 °C
Väri: grafiittiharmaa, lähes kuin RAL 7024
Nimellisjännite: 230 V AC / 50 Hz
Kytkentävirta: 6 A / 369 µs
Diffuusori: läpinäkyvä
Valoaukko: suora/epäsuora
Säteilykulma: 28 °
Mitoitusteho P: 10 W
Valovirta: 1100 lm
Laskettu: 110 lm/W
Värilämpötila: 4000 K
Värintoistoindeksi Ra: > 80
Mitattu käyttöaika L80B50 lämpötilassa 25 °C: 140000 h
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti: 650 °C