Kuvausteksti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liikeilmaisin, jossa 230°:n tunnistusalue ja pitkä kantomatka
Erityiset tuotetoiminnot: Yhden käden pistojalusta; Kellonaikasidonnaiset käyttötilat, älykäs suojaus ilkivaltaa ja tihutöitä vastaan, kulkusuunnan mukaiset viiveajat, aliryömintäsuoja; Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi IR-Pen-kynän ja sovelluksen kautta; Nollapistekytkentä; 
Käyttöliittymä: Infrapunakaukosäätimellä
Ohjausjärjestelmä: ON/OFF
Asennustapa: Pinta-asennus
Asennuspaikka: Katto / seinä
Mitat: Pituus 138 mm x Leveys 92 mm x Korkeus/syvyys 107,5 mm
Paino: 276 g
Kotelointiluokka: IP55
Suojausluokka: II
Iskunkestävyys: IK07 (1)
Sallittu ympäristölämpötila: -25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 10 – 90 %, ei kondensoituva
Väri: valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003
Nimellisjännite: 220 – 240 V AC / 60 Hz
Kytkentävirta: 800 A / 200 µs
Tunnistuskulma: 230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360° aliryömintäsuoja
kallistettavissa pystytasossa +90°/-10°
Tunnistusalue poikittain: Ø 40 m
Tunnistusalue suoraan: Ø 10 m
Tunnistusalue: jopa 804 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus: 3 m
Maks. Asennuskorkeus: 6 m
Kirkkaus: 2–2000 lx
Valokanavien määrä: 1
Slave-tulo: false
Vakiovalonsäätö: false
230 V/50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Kytkentäkontakti: Sulkukosketin / kellumaton
Viiveaika: 60 s...240 min (säädettävissä portaittain)
Pulssitoiminto: true
Painiketulo: true