Kuvausteksti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-lattiavalaisin, LED-valon teho 45 W, työpisteiden valaisemiseen toimistoissa ja kokoustiloissa, tuottaa häikäisemätöntä suoraa ja epäsuoraa valoa

Käyttöliittymä: Infrapunakaukosäätimellä, Asetussäätimellä
Ohjausjärjestelmä: ON/OFF
Asennustapa: Seistä
Asennuspaikka: Lattia
Mitat: Pituus 600 mm x Leveys 400 mm x Korkeus/syvyys 1950 mm
Paino: 20000 g
Kotelointiluokka: IP20
Suojausluokka: I
Sallittu ympäristölämpötila: 0 °C...+40 °C
Väri: valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003
Nimellisjännite: 230 V AC / 50 Hz
Diffuusori: läpinäkyvä
Häikäisyn esto: DDP (micro-prismatic)
Valoaukko: suora/epäsuora
Säteilykulma: 90 °
Häikäisyindeksi (UGR): <=19
Mitoitusteho P: 47 W
Valovirta: 6000 lm
Laskettu: 127 lm/W
Värilämpötila: 3000 K
Värintoistoindeksi Ra: > 80
Mitattu käyttöaika L80B50 lämpötilassa 25 °C: 70000 h
Fotobiologinen turvallisuus: RG0
Tunnistuskulma: 360°

Tunnistusalue poikittain: Ø 4 m

Tunnistusalue suoraan: Ø 3 m

Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue: Ø 2 m

Tunnistusalue: 13 m²

Kirkkaus: 5–2000 lx