Kuvausteksti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slave-läsnäoloilmaisin Master-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen

Ohjausjärjestelmä: ON/OFF
Asennustapa: Uppoasennus/laiterasia Ø 68 mm
Asennuspaikka: Kattoon
Mitat: Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Asennusmitta: Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
Paino: 130,4 g
Kotelointiluokka: IP20
Suojausluokka: II
Sallittu ympäristölämpötila: -25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 5–93 %, ei kondensoituva
Väri: valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
Nimellisjännite: 230 V AC / 50 Hz
Tehontarve: 0,3 W
Tunnistuskulma: 360°
Tunnistusalue poikittain: Ø 24 m
Tunnistusalue suoraan: Ø 11 m
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue: Ø 8 m
Tunnistusalue: jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus: 3 m
Maks. Asennuskorkeus: 10 m
Slave-tulo: true
Vakiovalonsäätö: false
Väyläjärjestelmä
Viiveaika: false
Painiketulo: false