Kuvausteksti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen
Erityiset tuotetoiminnot: Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi IR-Pen-kynän ja sovelluksen kautta; 
Käyttöliittymä: Infrapunakaukosäätimellä
Ohjausjärjestelmä: ON/OFF
Asennustapa: Tasoasennus
Asennuspaikka: Kattoon
Mitat: Korkeus/syvyys 32 mm, Ø 82 mm
Asennusmitta: Upotussyvyys: 67 mm, Ø 68 mm
Paino: 133 g
Kotelointiluokka: IP40
Suojausluokka: II
Sallittu ympäristölämpötila: -25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 5–93 %, ei kondensoituva
Väri: opaali matta
Nimellisjännite: 230 V AC / 50 Hz
Kytkentävirta: 800 A / 200 µs
Tehontarve: 0,3 W
Tunnistuskulma: 360°
Tunnistusalue poikittain: Ø 24 m
Tunnistusalue suoraan: Ø 11 m
Tunnistusalue, läsnäolon havaitsemisalue: Ø 8 m
Tunnistusalue: jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus: 3 m
Maks. Asennuskorkeus: 10 m
Kirkkaus: 5–2000 lx
Valokanavien määrä: 1
Slave-tulo: true
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä: 10
Tila: Puoliautomatiikka, Täysautomatiikka
Vakiovalonsäätö: false
Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen: 300 s
Kytkentäviive kirkkaasta pimeään: 30 s
Kytkentäteho, kanava 1: 230 V/50 Hz, 16 AX
2300 W/10 A (cos phi = 1)
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
600 W LED
Kytkentäkontakti: Sulkukosketin / kellumaton
Viiveaika: 60 s...30 min (säädettävissä portaittain)
Pulssitoiminto: true
Painiketulo: true