Kuvausteksti / Kuvausteksti / Kuvausteksti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-valaisin, jossa särmiömäinen suojus (diffuusori)
Käyttöliittymä: DALI-Bus
Ohjausjärjestelmä: DALI
Asennustapa: Upotettu
Asennuspaikka: Kattoon
Mitat: Pituus 593 mm x Leveys 593 mm x Korkeus/syvyys 100,6 mm
Asennusmitta: Asennuspituus: 600 mm x Asennusleveys: 600 mm x Upotussyvyys: 140 mm
Paino: 5375 g
Kotelointiluokka: IP20
Suojausluokka: I
Sallittu ympäristölämpötila: 0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri: valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003
Nimellisjännite: 230 - 230 V AC / 50 - 50 Hz
Diffuusori: läpinäkyvä
Häikäisyn esto: DDP (micro-prismatic)
Valoaukko: suora
Säteilykulma: 90 °
Häikäisyindeksi (UGR): <=19
Mitoitusteho P: 45 W
Valovirta: 5430 lm
Laskettu: 120 lm/W
Värilämpötila: 4100 K
Värintoistoindeksi Ra: > 80
Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti: 650 °C
Fotobiologinen turvallisuus: RG0