Arkisto / Valaistus sisätiloihin / Upotettavat kattovalaisimet

EQ10126727 - PNLCEL14040830WHC00000000

LED-valaisin, jossa särmiömäinen suojus (diffuusori)
Ohjaus: ON/OFF
Asennustapa: Upotettu
Asennuspaikka: Kattoon
Mitat: Pituus 1195 mm x Leveys 296 mm x Korkeus/syvyys 91 mm
Asennusmitta: Asennuspituus: 1200 mm x Asennusleveys: 300 mm x Upotussyvyys: 140 mm
Paino: 4400 g
Kotelointiluokka: IP20
Suojausluokka: II
Sallittu ympäristölämpötila: 0 °C...+40 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri: valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003
Nimellisjännite: 230 V / 50 Hz
Diffuusori: läpinäkyvä
Häikäisysuppresion: LDP (linear-prismatic)
Valoaukko: suora
Säteilykulma: 90 °
Häikäisyindeksi (UGR): <=19
Mitoitusteho P: 46 W
Valovirta (valaisimet): 5170 lm
Laskettu: 112,00 lm/W
Värilämpötila: 3000 K
Värintoistoindeksi Ra: > 80
Valaisimen elinikä L80B50: 60000 h
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti: 650 °C
Fotobiologinen turvallisuus: RG1

läpinäkyvä
LDP (linear-prismatic)
suora
90 °
<=19
< 3 %
46 W
false
40 W
5170 lm
112,00 lm/W
3000 K
> 80
> 80
60000 h
650 °C
RG1
A++ - A
Valaisin sisältää kiinteitä LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.