Kuvausteksti / Kuvausteksti / Kuvausteksti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-riippuvalaisin, jossa särmiömäinen suojus (diffuusori)
Ohjaus: DALI

Asennustapa: Heiluri
Asennuspaikka: Kattoon
Mitat: Pituus 1200 mm x Leveys 335 mm x Korkeus/syvyys 28 mm
Paino: 9000 g
Kotelointiluokka: IP20
Suojausluokka: II
Sallittu ympäristölämpötila: 0 °C...+40 °C
Väri: musta
Nimellisjännite: 230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
Diffuusori: läpinäkyvä
Häikäisysuppresion: DDP (micro-prismatic)
Valoaukko: suora/epäsuora
Säteilykulma: 98 °
Häikäisyindeksi (UGR): <=16
Mitoitusteho P: 60 W
Valovirta: 6210 lm
Laskettu: 103 lm/W
Värilämpötila: 3000 K
Värintoistoindeksi Ra: > 80
Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti: 650 °C
Fotobiologinen turvallisuus: RG0